물 품 규 격 서

□ SS 측정기 : 1set

품 명	수 량
SS 측정기	1 Set

가. 특  징

1. 계기는 SS를 측정해야 한다.

2. 화면은 UV 보호가 있는 그래픽액정이어야 하며 밝기조정이 가능해야 한다.

3. SS 측정기는 전용배터리를 사용하여 전력효율을 높이고 1회충전으로 장시간(12시간) 사용이 가능해야 한다.

4. SS 측정기는 센서 점검을 위한 자동 자가 진단 기능이 있어야 한다.

5. SS 측정기는 50개의 데이터 저장 및 RS-232를 이용하여 데이터 전송이 가능해야 한다.

6. SS 측정기는 적외선 센서를 이용하여 실시간 측정이 가능해야 한다.

나. 사   양

1. SS

측정범위: 5∼1500mg/l (0 ∼ 65 ℃)

정밀도: 3% of reading

내압범위: 100psi

2. 출력	: RS-232 Serial

3.메모리 백업               : 가능

4. 전원	: 충전용 어뎁터 사용

5. 사용 환경	: 0 to 65℃ and 95%RH

다. 구성 및 부속품

1. 본체(with 센서)

2. SS Data Download Kit

3. 충전용 어뎁터

4. Carrying Case

5. 국문 및 영문 사용설명서

라. A/S(품질보증기간)

1. 제품의 품질보증기간은 1년으로 한다.

2. 사용자의 과실에 따른 중대한 고장이 발생되지 않은 한 공급자는 품질보증기간 동안 무상으로 수리한다.

마. 기   타

1. 한글 사용 설명서를 제공한다.

2. 기기사용에 필요한 교육을 제공한다.