국   문   규   격   서

* Model : 광학식 탁도/MLSS 측정기 (LXV322.99.00002)

* Maker : HACH / U.S.A.

가. 특 징

- 한 대의 기기로 탁도/부유물질/슬러지 계면수위 항목 측정이 가능하다.

- 다중 빔 방식의 다이오드 시스템으로 보다 넓은 범위의 탁도/부유물질의 측정이 가능

하다.

- 부유물질 측정을 위한 4개의 다른 교정곡선, 탁도를 위한 1개의 교정곡선 저장

- 서로 다른 환경 또는 슬러지 타입에 따라 지속적으로 재교정 불필요

- 슬러지 계면수의 측정은 mg/L, g/L 또는 % 단위로 측정이 가능하다.

- 측정의 방해요인이 되는 기포를 자동으로 보정함

- 부유물질의 각 교정곡선은 한 곡선에서 플러스, 제로값으로 3포인트를 사용하여 실험

결과에 의한 교정곡선을 자세히 조정 가능

- 전극은 거친 환경 속에서도 잘 견딜 수 있도록 흠집이 잘 나지않는 세련된 스테인레스

스틸 재질로 제작

- 충전 배터리는 일반적인 측정모드로 1달, 연속 측정모드로 4시간 사용가능

- 기기 내부 메모리는 최대 290개의 측정값과 시간, 날짜, 측정, 위치, 동질성을 저장

나. 사 양

1) 측정범위

- 부유물질 : 0.001∼400g/L (1~400,000mg/L)

- 탁    도 : 0.001∼4000NTU (탁도)

2) 정 확 도

- 부유물질 : 4% or 0.001g/L

- 탁    도 : 3% or ±0.02NTU 이하

10.0mg/L 이상 : ±0.1mg/L

3) 분 해 능

- 부유물질 : 0.001 (0~0.999g/L), 0.01(1~9.99g/L), 0.1(10~99.9g/L)

- 탁    도 : 0.001 (0~0.999g/L), 0.01(1~9.99g/L), 0.1(10~99.9g/L)

10.0mg/L 이상 : ±0.1mg/L

4) % Saturation Resolution : 0.1%

5) % Saturation Accuracy : ±0.59% of Reading

6) 온도범위 : 10 ~ 30℃

7) 온도분해능 : ±0.2℃

8) Pressure Resolution : 5 mbar (0.5kPa)

9) Pressure Accuracy : ±3 mbar (0.3kPa)

10) 센서 케이블 : 10m

11) 측정기 본체 방수 등급 : IP55

12) 센서 방수 등급 : IP68

13) 센서 재질 : Stainless Steel

14) 데이터 저장 : 290개

15) Display : 24mm High LCD graphic display ; UV treated;

alphanumeric 4 lines of 16 characters each

16) 사용 온도 : 0 ~ 60℃

17) 사용 압력 : 0 ~ 10 bar

18) 전    원 : 6 Rechargeable NiMH batteries (Charger : 115/230 Vac, 50/60Hz)

or 6 "AA" Standard batteries

다. 기 본 구 성 품

1	TSS MLSS/Turbidity Meter	1EA
2	MLSS/Turbidity Combination Probe (10m cable)	1EA
3	Charger Adapter	1EA
4	Field Case	1EA
5	Manual (국문)	1EA
6	6*Rechargeable NiMH batteries	1PK

라. 유 지 보 수

- 메타 : 1년간 무상보증

- 센서 : 2년간 무상보증