Chemets(케메츠) 방식

Catalog No.	K-8012
페 놀 (Phenols)
< 측정범위 : 0-1 & 0-12 ppm(mg/Liter) >
사용설명서

추가 구성품 안내 Catalog No.
□ 완전키트	K-8012
□ 보충시약, 앰플 30개	R-8012
□ 시료컵, 25ml 6개들이 패키지	A-0013
□ 비색기(낮은범위) 0-1ppm	C-8001
□ 비색기(높은범위) 0-12ppm	C-8012

시 험 방 법

케메츠의 시험방법은 시약 4-aminoantipyrine 의 알칼리 용액이 시료에 존재하는 페놀(석탄산)에 반응하여 붉은색을 시현하는 것을 기본으로 하고 있다. 색상의 발현은 청화제2철에 의해 시작된다. 페놀 컴파운드들은 제각기 독특한 시약반응을 가졌으므로 시험 결과를 ‘페놀상당’이라고 표시하는 것이 일반화 되어 있다. 대부분의 페놀 결합물은 같은양의 페놀보다는 색 발현이 약하다.

앰플을 사용하여 증류절차까지 포함된 시험에서 얻은 결과를 비교할 때는 후자는 증기에 의해 휘발하는 것임을 이해해야 한다.

※ 페놀이라 함은 hydroxy-benzene, C6H5OH를 뜻한다.

비색기 사용법

키트에는 두가지 비색기가 포함되어 있어 각각 0-1ppm (원통형) 과 0-12ppm (평면형) 까지의 범위를 커버하게 되어 있다. 저농도 범위의 비색기를 사용할 때는 앰플을 중앙 튜브 위치에 넓은 끝바닥이 아래로 향하게 놓는다.

그리고는 실린더의 위 꼭지는 밝은 백광원(白光源)을 향하게 하여 바닥쪽에서 관찰한다. 비색기를 거의 수평으로 잡고 앰플 아래쪽에 가장 비슷한 색이 와 맞을 때까지 돌려가며 비교한다.

고농도 비색기는 그 위쪽에서 강한 백광이 비치게 한다.

채워진 앰플은 두 표준비색 중간에 놓아 관찰한다. 중요한 것은 표준 비색의 양쪽으로 앰플을 바꿔 놓아본 다음에 색상이 진하다거나, 연하다거나, 같다는 결론을 내려야 한다는 것이다.

산의 영향

강산성의 시료는 시약의 완충능력을 떨어뜨려 적은 성과를 얻게 된다. 시료가 의심스러울 때는 알칼리로 조정하여 pH값이 8-9가 되게 한다.

시 험 절 차
1. 시료컵에 시료를 25mL 눈금까지 채운다. <그림 1> 2. 앰플 끝에 묻은 결정체를 시료 속에서 저어서 완전히 녹인다. <그림 2> 3. 시료컵의 밑바닥 한면에 앰플의 뾰족한 끝부분을 닿게 하여 컵의 가장자리로 밀어붙여 끝을 꺾는다. 앰플은 시료로 가득차며 앰플 내부의 작은 기포는 시약과 시료의 혼합을 용이하게 해준다. <그림 3> 4. 색깔이 고르게 될 때 까지 앰플 내부의 기포가 끝에서 끝으로 몇 번 오가게 한 다음, 앰플 외부의 물기를 닦고 1분간 기다린다. 6. 앰플을 비색기와 비교하여 시료의 페놀(Phenols) ppm 농도를 읽는다. <그림 4, 5>	<그림 1>
	<그림 2>
	<그림 3>
	저농도용 비색기 <그림 4>
	고농도용 비색기 <그림 5>