**HI 3815 Chloride Test Kit 경도 측정**

♠ High Range : 0 ~ 1000 ㎎/L Chloride

\* 플라스틱 비이커에 측정할 용액을 **5mL** 넣는다.

\* **Dipheny1 carbazone Indicator**라고 쓰인 용액을 2방울 넣고 잘 섞이도록 비이커를 부드럽게  
  흔들어 준다.용액이 적포도주색으로 변한다.

\* 비이커를 계속해서 흔들어 주면서, **Nitric Acid Solution**을 비이커속의 용액이 노란색이 될 때까지 넣어준다.

\* **3815-0 Mercuric Nitrate Solution**이 담긴 병에 주사기 끝을 넣고 위 부분에**0mL**라고 표시된 부분까지 당겨준다.

\* 노란색 용액이 담긴 비이커에 주사기 속 **3815-0 Mercuric Nitrate Solution**을 천천히 한방울씩 넣다가 용액이  
  보라색이 되면 멈춘다.한방울씩 넣을 때마다 비이커를 부드럽게 흔들어서 잘 섞일 수 있도록 한다.

\* 첨가된 **3815-0 Mercuric Nitrate Solution** 양 × 1000을 하여 나온값이 측정값이 된다.

           ▣   주사기들어간양**× 1000**= **Cl-**

♠ Low Range : 0 ~ 100 ㎎/L (ppm) Chloride

\* 플라스틱 비이커에 측정할 용액을 50mL 넣는다.

\* **Dipheny1 carbazone Indicator**라고 쓰인 용액을 2방울 넣고 잘 섞이도록 비이커를 부드럽게  
  흔들어 준다.용액이 적포도주색으로 변한다.

\* 비이커를 계속해서 흔들어 주면서, **Nitric Acid Solution**을 비이커속의 용액이 노란색이 될 때까지 넣어준다.

\* **3815-0 Mercuric Nitrate Solution**이 담긴 병에 주사기 끝을 넣고 위 부분에 0mL라고 표시된 부분까지 당겨준다.

\* 노란색 용액이 담긴 비이커에 주사기 속 3**815-0 Mercuric Nitrate Solution**을 천천히 한방울씩 넣다가 용액이  
  보라색이 되면 멈춘다.한방울씩 넣을 때마다 비이커를 부드럽게 흔들어서 잘 섞일 수 있도록 한다.

\* 첨가된**3815-0 Mercuric Nitrate Solution** 양 × 100을 하여 나온값이 측정값이 된다.

         ▣   주사기들어간양**× 100**= **Cl-**