PORTABLE  COLORIMETER

* model : DR/800 serise

* maker : HACH/U.S.A.

가. 특 징

- 초간평형 휴대용 분석기로 열악한 현장에디에나 휴대가 편리함.

- 흡광도, 투광도 및 농도를 직접 측정할 수 있다.

- 최대 90항목 이상의 수질측정 검량선이 마이크로 프로세서에 내장되어

있어 자동으로 수질분석이 가능.

- 자동 및 이상의 수질측정이 모두 가능하므로 전용시약 시약을 이용하여

현장에서 신속하고 정확한 측정값을 얻을 수 있다.

나. 사 양

- 파     장 : DR/890 : 402nm, 520nm, 560nm, 610nm

DR/850 : 520nm, 610nm

DR/820 : 520nm

- 파장정밀도 : ±1nm

- 파장선택 : 자동

- 광도직선성 : ±0.002A(0∼1A)

- 광도재현성 : ±0.005A(0∼1A)

- 광도정밀도 : ±0.005A(0.1ABS)

- 램     프  : 발광다이오드(LED)

- 디  텍  터 : 실리콘 포토다이오드

- 판     독  : 4자리 LCD

- 판독모드 : 투광도(%T), 흡광도(ABS), 농도(CONC)

- 출     력  : RS-232

- 광원범위   : 0∼2A

- 산  란  빛 : 400nm에서 1.0%이하

- 전     원 : AA형 알카린 건전지 4개

다. 기본 부속품

- 샘플셀 10ml 2개

- AA Alkaline battery  4개

- COD VIAL Adaptor  1개

- 사용설명서

4. 옵션 부속품

- FILTER MODULE(각 파장별)

- BATTERY ,Rechargable