품 목 규 격 서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
관세분류번호	품목번호	품 명	단위	수량	모델	생산국명	제조사
		MLSS 측정기	system	1	ML-54	일본	CKC

가. 특    징

1. 일반의 하수, 오수, 정화조, 공장배수처리장치에서 정화조, 침전조의 기능진단용

2. 수압센서 내장

3. 1∼99 data 측정값을 저장할 수 있는 데이터 로거를 내장했으며, 프린터 출력 요청시 Option으로 선택 가능한 모델

4. JIS법 자동연산, 오니용량지표(SVI), 오니반송율(r), 자동 Zero교정,SPAN값,  메모리 기억, 전압저하 경보

나. 사  양

1. 측정원리 :투과광방식

2. 측정범위 :오니농도 0 ∼ 15,000mg/l

수심 : 0 ~ 10

오니계면 10,000mg/l 이상

3. 정확도: 디지털 표시치의 ± 3% 이내

4. 크기 :변환기 210(W)  x 85(H) x 78(D) mm

검출기 60(D) x 155(L) mm

전용케이블 10 meter (표준)

5. 중량 :변환기 2.0 Kg, 검출부 2.5 Kg

6. 전원 :AC100V 50/60Hz (통상 8시간의 충전하면 약 10시간 사용가능)

다. 비   고

1. Main Body: 1 EA

2. Sensor : 1 EA

3. DC 6V Fe Rechargeable Battery : 1 EA(In Main Body)

4. Calibration Filter : 1 EA

5. Carry Case : 1 EA

6. User's Manual : 1 EA

7. 품질보증기한은 납품 후 1년입니다.