국문규격서

(COMMODITY  DESCRIPTION)

분류 번호 H. S. NO	품목 번호 ITEM NO	품 명 및 규 격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 Q'TY
9030.89 - 0000		휴대용 DO Meter (550A)	set	1

A. 특징

1.	핸드 헬드 타입 용존 산소계

2.	12feet, 25feet, 50feet, 100feet cable  사용 가능

3.	현장에서 교체 가능한 DO modules

4.	버튼 누름식 캘리브레이션

5.	산소와 온도의 동시 표시

6.	㎎/ℓ 또는 % 산소 단위도 표시

7.	자동 온도/염도 보상 (Calibration시 고도 보상)

8.	방수 처리된 외장 (IP67)

9.	Low battery 표시기,  2000 시간 이상의 밧데리 수명

10. 내장된 calibration chamber

11. CE compliance

B. 사양

1. 정  확  도	: 용존산소: 0-200㎎/ℓ:±0.3㎎/ℓ, 20-50㎎/ℓ:±6%

±2%,±6% 에어 포화

온    도: ±0.3℃

2. 측정 범위	: 용존산소: 0 ~ 50㎎/ℓ

0 - 500% 에어 포화

온    도: -5 ~ 45℃

3. 분  해  능	:	0.01㎎/ℓ

0.1% 에어 포화

0.1℃

4. DO 센서 : Steady-state polarographic로 PE재질로 된 스크류 타입의 격막 사용

5. DO oxygen probe : 현장 교체 가능한 DO probe module.

6. 파     워	:	4-C알카라인 셀 (2000 시간 사용 가능)

7. 온도 표시 : 。C 또는 F

8. 크기 : 11.9cm X 22.9 cm

C. 구성

1.	DO Meter with 12ft(3.7m). cable & Probe	1 set

2. Cap Membrane kit                                          1 ea

3.	Carrying Case                                              1 ea

D. 주의

1. 제품의 품질보증기간은 1년으로 한다.

2. 사용자의 과실에 따른 중대한 고장이 발생되지 않은 한 공급자는 품질보증기간 동안 무상으로 수리한다.