국  문  규  격  서

(COMMODITY DESCRIPTION)

관세번호. H. S. NO.	품목번호 ITEM NO.	품 명 및 규 격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 Q'TY
		휴대용 유속측정기 (FP-211)	set	1

A. 특징 :

1. FP211 유속측정기는 개수로와 부분적으로 채워진 파이프의 유속을 측정하기에

적합하다.

2. Turbo-Prop propeller 센서는 정확한 속도감지에 유용하다.

3. 프로펠러는 최소한의 마찰의 줄이고 회전한다.

4. LCD display에는 평균, 최소, 최대 속도가 표시된다.

5. 30 sets 저장이 가능하다.

B. 사양 :

1. 측정범위 : 0.3 ~ 19.9 FPS（ 0.1~6.1 MPS)

2. 정확도 : 0.1 FPS

3. Display : LCD, Glare and UV Protected

4. 제어 : 4버튼 이용

5. 데이터로거 : 30 sets 저장가능

6. 센서타입 : Turbo-Prop Propeller

7. 무게 : FP211 본체 : 3 lbs(1.4kg)

8. 전원 : Internal Lithium Battery

C. 시스템 구성 :

1. Flow Probe 5.5' ~ 14' (1.7 ~ 4.3m)	1 set

D. 주의 :

1. 기기 및 설치 운영은 공급자가 사용자에게 한다.