[별지 제3호 서식]

용 도 설 명 서

□ 요구부서 :

□ 설치 및 사용장소 :

1. 품 명	(영문) Electronic Analytical Balance (국문) 분석용 전자저울
2. 규 격	Readability : 0.01mg / 0.1mg Capacity : 60g / 220g Power supply: AC 220 V, 50 / 60 Hz	3. 수량	1 set
4. 용도설명 (모델 AS 60/220/C/2) 0.01mg / 0.1mg의 정밀도와 최대 사용범위 60g / 220g의 정밀 분석용 전자저울로서 연구 및 분석용 시료를 정확하게 계량함으로써 성분, 함량 등의 분석이나 시료의 정확한 무게를 측정하는데 사용하는 분석용 기기이다. 또한 내장된 분동을 사용한 완전자동 캘리브레이션 기능이 있어 언제 어디서나 항상 신뢰할 수 있는 측정값을 제공하며 RS232 인터페이스를 통한 측정값의 프린트 출력이나 PC로의 전송을 할 수 있어 테이터의 보관이나 관리를 편리하게 한다.
5. 기 타